BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení (ES) č. 1907/2006, článek 31
Datum tisku: 11.06.2021
Číslo verze: 1
Revize: 07.04.2021
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1 Identifikátor výrobku
· Obchodní název: UNIGLOVES Kältespray
1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
· Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.
· Použití látky/směsi: Pomocný prostředek pro výrobu zubních náhrad.
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
· Výrobce/Dodavatel: PRISMAN GmbH, Otto-Hahn-Ring 6-18, D-64653 Lorsch, Německo
· Distribuce: UNIGLOVES Arzt- und Klinikbedarf mbH, Camp-Spich-Straße 71, 53842 Troisdorf, Německo
· Informační úsek: Oddělení bezpečnosti produktů (Alexander.Metz@prisman.de)
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace
· Lékařská pohotovostní služba pro případy otrav: Toxikologické informační středisko Mainz (24h tel.): +49 (0) 6131 19240 (konzultace v německém nebo anglickém jazyce)
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1 Klasifikace látky nebo směsi
· Klasifikace podle nařízení (ES) č. 1272/2008:
· Aerosol 1 (H222-H229): Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout.
2.2 Prvky označení
· Označování podle nařízení (ES) č. 1272/2008: Výrobek je klasifikován a označen podle nařízení CLP.
· Výstražný symbol nebezpečnosti: GHS02 (Plamen)
· Signální slovo: Nebezpečí
· Standardní věty o nebezpečnosti:
· H222-H229: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout.
· Pokyny pro bezpečné zacházení:
· P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
· P211: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
· P251: Nepropichujte nebo nepalte ani po použití.
· P410+P412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám přesahujícím 50 °C / 122 °F.
· Doplňující údaje:
· Nádoba je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotami nad 50 °C. Ani po použití neotevírejte násilím a nespalujte.
· Nestříkejte do plamene nebo na žhavý předmět. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.
· Uchovávejte mimo dosah dětí.
2.3 Další nebezpečnost
· Výsledky posouzení PBT a vPvB: PBT: Neaplikovatelné; vPvB: Neaplikovatelné.
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.2 Chemická charakteristika: Směsi
· Popis: Směs níže uvedených látek s nenebezpečnými příměsemi.
· Nebezpečné složky:
· n-butan (50–100 %)
· CAS: 106-97-8, EINECS: 203-448-7, Indexové číslo: 601-004-00-0
· Klasifikace: Flam. Gas 1, H220; Acute Tox. 3, H331; Press. Gas (Comp.), H280
· propan (25–50 %)
· CAS: 74-98-6, EINECS: 200-827-9, Indexové číslo: 601-003-00-5
· Klasifikace: Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280
· Doplňující upozornění: Plné znění uvedených vět o nebezpečnosti je uvedeno v oddíle 16.
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1 Popis první pomoci
· Při vdechnutí: Přívod čerstvého vzduchu, při potížích vyhledat lékaře.
· Při styku s kůží: Při omrzlinách opláchněte velkým množstvím vody. Neodstraňujte oděv.
· Při zasažení očí: Oči s otevřenými víčky několik minut vyplachujte pod tekoucí vodou.
· Při požití: Při přetrvávajících potížích konzultujte s lékařem.
4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1 Hasiva
· Vhodná hasiva: CO2, hasicí prášek nebo vodní mlha. Větší požár hasit vodní mlhou nebo pěnou odolnou vůči alkoholu.
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.
5.3 Pokyny pro hasiče: Nejsou vyžadována žádná zvláštní opatření.
ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Zajistěte dostatečné větrání. Používejte ochranné vybavení. Nechráněné osoby udržujte v bezpečné vzdálenosti.
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí: Nejsou vyžadována žádná zvláštní opatření.
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: Nechte odpařit. Zajistěte dostatečné větrání.
6.4 Odkaz na jiné oddíly: Informace k bezpečnému zacházení viz oddíl 7. Informace o osobních ochranných prostředcích viz oddíl 8. Informace k likvidaci viz oddíl 13.
ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení: Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
· Upozornění k ochraně před požárem a výbuchem: Nestříkejte do plamene nebo na žhavý předmět. Chraňte před zdroji zapálení - Zákaz kouření. Nádoba je pod tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotami nad 50 °C (např. od žárovek). Ani po použití neotevírejte násilím a nespalujte.
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
· Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Uchovávejte pouze v původním obalu. Je nutné dodržovat úřední předpisy pro skladování tlakových obalů.
· Pokyny ke společnému skladování: Není vyžadováno.
· Další údaje k podmínkám skladování: Uchovávejte obal těsně uzavřený.
· Skladovací třída: 2B
7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití: Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.
ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky
8.1 Kontrolní parametry
· Složky s limitními hodnotami expozice na pracovišti:
· 106-97-8 n-butan: AGW Dlouhodobá hodnota: 2400 mg/m³, 1000 ml/m³; 4(II); DFG
· 74-98-6 propan: AGW Dlouhodobá hodnota: 1800 mg/m³, 1000 ml/m³; 4(II); DFG
8.2 Omezování expozice
· Osobní ochranné prostředky:
· Všeobecná ochranná a hygienická opatření: Před přestávkami a po skončení práce si umyjte ruce.
· Ochrana dýchacích orgánů: Při dobrém větrání místnosti není nutná.
· Ochrana rukou: Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný vůči produktu/látce/přípravku. Z důvodu chybějících testů nelze podat žádné doporučení ohledně materiálu rukavic. Výběr materiálu rukavic provádějte s ohledem na doby průniku, permeaci a degradaci.
· Pro trvalý kontakt v oblastech bez zvýšeného rizika poranění (např. laboratoř): Gumové rukavice.
· Pro trvalý kontakt: Neoprenové rukavice.
· Jako ochrana proti postříkání: Butylkaučuk, nitrilkaučuk.
· Ochrana očí: Není nutná.
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
· Vzhled: Aerosol, průsvitná barva
· Zápach / Prahová hodnota zápachu: Charakteristický / Není určeno
· Hodnota pH: Neaplikovatelné
· Bod tání / bod tuhnutí: Není určeno
· Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: Neaplikovatelné, jedná se o aerosol
· Bod vzplanutí: -97 °C
· Teplota vznícení: 365 °C
· Výbušné vlastnosti: Výrobek není samovznětlivý ani výbušný, je však možná tvorba výbušných směsí par se vzduchem
· Meze výbušnosti: Spodní: 1,5 obj. % | Horní: 10,9 obj. % (propan/butan)
· Tlak páry při 20 °C: 5 000 hPa
· Hustota při 20 °C: 0,57 g/cm³
· Rozpustnost v / Mísitelnost s vodou: Nemísitelný nebo jen málo mísitelný
· Obsah rozpouštědel: Organická rozpouštědla: 100,0 % | VOC (EU): 100 % | Obsah pevných látek: 0,0 %
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1 Reaktivita: Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.
10.2 Chemická stálost: Při použití podle určení nedochází k rozkladu.
10.3 Možnost nebezpečných reakcí: Nejsou známy žádné nebezpečné reakce.
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit: Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.
10.5 Neslučitelné materiály: Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Nejsou známy žádné nebezpečné produkty rozkladu.
ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologických účincích
· Akutní toxicita: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
· Hodnoty LD/LC50 relevantní pro klasifikaci:
· 106-97-8 n-butan: Inhalačně LC50/4 h = 700 mg/l (ATE)
· Primární dráždivý účinek:
· Žíravost/dráždivost pro kůži: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
· Vážné poškození očí / podráždění očí: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
· Senzibilizace dýchacích cest / kůže: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.
· Účinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci): Mutagenita v zárodečných buňkách, Karcinogenita i Toxicita pro reprodukci nesplňují kritéria pro klasifikaci.
ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita: Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.
12.2 Perzistence a rozložitelnost: Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.
12.3 Bioakumulační potenciál: Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.
12.4 Mobilita v půdě: Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.
Všeobecná upozornění: Třída ohrožení vody WGK 1 (vlastní klasifikace): slabě ohrožující vodu.
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB: PBT: Neaplikovatelné; vPvB: Neaplikovatelné.
12.6 Jiné nepříznivé účinky: Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1 Metody nakládání s odpady
· Doporučení: Nesmí se likvidovat společně s odpadem z domácností. Nedovolte úniku do kanalizace.
· Katalog odpadů:
· 16 00 00: Odpady v katalogu jinak neurčené
· 16 05 00: Plyny v tlakových nádobách a použité chemikálie
· 16 05 05: Plyny v tlakových nádobách neuvedené pod 16 05 04
· Kontaminované obaly: Likvidace podle úředních předpisů.
ODDÍL 14: Informace pro přepravu
14.1 UN číslo: UN1950
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:
· ADR: 1950 TLAKOVÉ OBALY (AEROSOLY)
· IMDG: AEROSOLS
· IATA: AEROSOLS, flammable
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:
· ADR: Třída 2.1 (5F), Bezpečnostní značka 2.1
· IMDG, IATA: Class 2.1, Label 2.1
14.4 Obalová skupina: Odpadá
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí: Ne (látka neznečišťuje moře)
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: EMS číslo: F-D, S-U
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC: Neaplikovatelné
Kód omezení pro tunely (ADR): D
Předpis UN "Model Regulation": UN1950, TLAKOVÉ OBALY, 2.1
ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy:
· Směrnice 2012/18/EU (Seveso III):
· Kategorie Seveso: P3a HOŘLAVÉ AEROSOLY
· Kvalifikační množství (v tunách): Podniky nižší třídy: 150 t | Podniky vyšší třída: 500 t
· Nařízení (ES) č. 1907/2006 Příloha XVII: Omezující podmínky: 3
· Národní předpisy: Číslo celního sazebníku: 2901 10 00
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.
ODDÍL 16: Další informace
· Seznam příslušných věty:
· H220: Extrémně hořlavý plyn.
· H280: Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřátí může vybuchnout.
· H331: Toxický při vdechnutí.
· Doporučené omezení použití: Výrobek je určen pouze pro profesionální použití.
· Prohlášení: Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem a současným informacím o správném zacházení s výrobkem za běžných podmínek. Nepředstavují však žádnou záruku vlastností produktu a nezakládají smluvní právní vztah.

